Aux capteurs à réponse linéaire est associé l'erreur "écart de linéarité "· C'est le plus grand écart existant entre la courbe d'étalonnage et une ligne appelée meilleure droite. Les coefficients de cette droite sont généralement obtenus par la méthode des moindres carrés. L'écart de linéarité s'exprime en % de l'étendue de mesure.
Calcul de la linéarité: -Mettre en place les points obtenus par mesure. -Tracer la droite la plus moyenne par rapport au faisceau de points. Cette droite s' appelle la droite optimale. |
-Tracer deux droites parallèles à la droite optimale, permettant de contenir tous les points de mesure reportés sur le graphique. -Relever les valeurs de sortie V1 et V2, déterminées par les points d' intersection entre les 2 droites enveloppes et la droite issue du point d' entrée maxi. Linéarité = |