1/ Trouver la fonction de transfert du capteur définie par le constructeur.

2/ Compléter le tableau :

Dépression (mbar) | Tension théoriques (Volt) | Tension réelles (Volt) | Erreur absolue | Erreur %
200 |  |  |  |
300 |  |  |  |
400 |  |  |  |
500 |  |  |  |
600 |  |  |  |
700 |  |  |  |
800 |  |  |  |
900 |  |  |  |
1000 |  |  |  |

3/ Faire un calcul de l’erreur de linéarité.

4/ Faire un test de l’erreur de répétabilité pour une valeur donnée, (On prendra comme pression de ‘repos’ la pression atmosphérique).