| Le testeur de pression 71 permet de tester et d’étalonner les transmetteurs de pression avec une grande précision.
| Ils possèdent une pompe de pression/vide intégrée ainsi qu’un écran et une soupape d’évacuation.
| Mesure de pression absolue grâce à un capteur de pression interne.
| Piles alcalines 9 V disponibles séparément.

Normes: CSA, UL et TÜV

Spécifications techniques |
| Etendue | Résolution | Précision
Mesure de pression absolue: | -550 mbar à 1000 mbar | 0,01 mbar | + - 0,3%
Génération de dépression: | Pat à 190 mbar (Pabsolue) | 1mbar environ ou 10 mbar environ | +- 20% ou +-10%
Température d’utilisation: | -10°C à +55°C |  |
Alimentation: 1 x PP3 |
Dimensions (mm): 216 x 94 x 66 |
Poids: 992 g |
Fournis avec jeu de cordons (TL75), pinces (AC70A), pile, étui antichoc (C-10) et manuel

Mode d’emploi :

Touche Pat :

sur 1 click :retour à la pression atmosphérique.

Touche - :

sur 1 click :- 0.1 mbar environ.

Sur 1 appui long :chute de la pression par palier de - 0.1 mbar environ.

Touche - - :

sur 1 click :- 10 mbar environ.

Sur 1 appui long :chute de la pression par palier de – 10 mbar environ.

Touche + :

sur 1 click :+ 0.1 mbar environ.

Sur 1 appui long :hausse de la pression par palier de + 0.1 mbar environ.

Touche ++ :

sur 1 click : + 10 mbar environ.

Sur 1 appui long :hausse de la pression par palier de + 10 mbar environ.